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 ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЯ НА
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                          Exclusive Representative
                                               1172 СОФИЯ, ж.к. ДИАНАБАД БЛ.33Б партер

                                                       тел.02/868 73 98, тел/фякс:02/868 73 33

                                www.qmisx6000.com    www.chambers-gmbh.de
"Проблемите не идват от нещата, които не знаем, а от нещата, които знаем със сигурност, но се оказват погрешни”. С този цитат от Марк Твен създателят на филма Ал Гор обяснява доста неудобната за света истина, че глобалното затопляне и промените в климата са най-голямото предизвикателство пред човечеството, проблем, който не признава граници и който не търпи отлагане. "Днес човечеството седи върху бомба със закъснител. Ако огромна част от учените са прави, имаме едва десет години да избегнем мащабна катастрофа, която ще причини нечувани разрушения – екстремен климат, наводнения, суша, епидемии", казва Ал Гор във филма.
QMI-БЪЛГАРИЯ Е ВАШЕТО РЕШЕНИЕ
* ULTRASCHALL SPION-101
* SX6000 – PTFE-тежък   

     * POWERBOSS INTEGRA 
                                                              *  INTELLI  LIGHT
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                              ПО-УНИВЕРСАЛЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЧУВСТВИТЕЛЕН, МНОГО ПО-ПРОСТ В МАНИПУЛАЦИЯТА ОТ ВСЯКА АЛТЕРНАТИВА - ТАКА  ГЛАСИ  ОЦЕНКАТА НА  НАСА,  КОГАТО ИЗБРА ШПИОНИН-101    ЗА   БОРДОВИ   ИНСТРУМЕНТ    В     МЕЖДУНАРОДНАТА    КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ    ISS.

         УЛТРАЗВУКОВ ШПИОНИН 101
         Открива дефекти в механиката, електрическата част, хидравликата, във въздушно/газови системи, много преди да се е появила повредата.  Крайно висока чувствителност (според НАСА 3 пъти по-висока 
чувствителност от всеки друг уред) и дава възможност за  постигане на „нулев допуск” при откриване на въздушни утечки. Като алтернатива на устройства за анализ на вибрации, при което показва много проста и евтина експлоатация. Може да се използва и на места, където изобщо не е възможно да се извършват измервания на вибрации. Дава възможност за архивиране на информацията и планиране на ремонтите.
  


 HYPERLINK "http://www.ctrlsys.com/products/soundctrl.php" 
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 HYPERLINK "http://www.ctrlsys.com/products/powerbeam300.php" 
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 HYPERLINK "http://www.ctrlsys.com/products/ctrlseriescmms.php" 
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            SX6000 – PTFE тежък 

         Главната особеност тук е намаляването на триенето в механиката посредством  единствено по рода си покритие на триещите се повърхнини от PTFE-тежак с голяма плътност (не е тефлон!). При извършения тест   "Sequence III E" беше установено намаление на триенето до 88 % (в сравнение с чисто масло).  От 5-годишното изследване на Института Кранфилд (1984-1989) се установи, че  прилагането на PTFE  носи винаги предимства за механиката.  При изследвания компресор от 5 MW след третиране с SX6000 разходът на ток е бил намален с >5 %.  При комплексни щрангове от задвижване, въртящият момент е повишен с до 14 %. Транспортните фирми изразходват  6 % по-малко високачествено гориво (и >50% по-малко масло) и реализират по този начин по-голяма дължина на живот на транспортните си средства. Качествата на продукта се използват в пълна степен и с най-новите леки масла.
ПРИ ДНЕШНАТА КОНКУРЕНЦИЯ ВСЕКИ ИКОНОМИСАН В                       ПРОИЗВОДСТВОТО ЛЕВ Е С ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО.

Триенето е най-големият враг на механиката. Ако се оставим на рутината, то тогава правилото на Рабинович остава да важи в пълна сила. Д-р Ернест Рабинович /от Института по технологии в Масачузетс/ е установил, че в резултат само на износването се губят цели 6% от брутния социален продукт.

Никой обаче не е задължен да се подчинява на това правило.

Оръжието се нарича PTFE-тежък SX6000 на QMI.

МНОГО СА СЛУЧАИТЕ ЗА ТЕЗИ ДЕВЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ  В

БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ  SX6000    Е

НАЙ-ЕВТИНАТА ТЕХНОЛОГИЯ  С  ДОКАЗАН  ЕФЕКТ.
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             ЛекВек (LecWec)

Въведен в експлоатация през 1995 година. Може да се използва във всички маслени системи и при всички видове масла.Възстановява 

наново маслените уплътнения – трайно. Производственият процес не може да спре – просто се добавя (3% от количеството на маслото) и продължаваш да работиш. Квотата на успеваемост  напр. при семерингите е >99%.
                 POWERBOSS INTEGRA 

             Това са програмируеми устройства за управление на електродвигатели, с помощна на които се постига минимизиране на подадения ток. Предлага и различни други функции, за които иначе трябва да се набавят и монтират отделни устройства  - напр. устройства за мек старт и стоп, устройства за контрол на свръхнатоварване и недостатъчно натоварване (напр. при  работа на сухо на помпа или при излизане от строя на даден двигателен щранг), спирачка с реверсиране на тока и т.н. Интелигентно управление на електродзвигатели от 1kw   до 1450kw. Установената икономия на електроенергия  е до 40%.
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 Интелигентно осветление

                          ВАШАТА АТАКА СРЕЩУ :
                          ПОВИШАВАЩИТЕ СЕ РАЗХОДИ

                          ВИСОКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ

                          ЛОША СВЕТЛИНА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Да се намаляват разходите при осветлението не е нещо ново, но това често означава намаляване силата на светлината. Intelli-light дава възможност за управление на системата, което до сега можеше да се постигне само фрагментарно и то чрез набавянето и инсталирането на различни отделни елементи за управление.

Избраното осветлително средство Dulux L Constant на Осрам (подобни осветлителни тела има  и Филипс) предлага редица предимства в сравнение с лампите с високо налягане или  T8-луменисцентните лампи:

●
Много висока енергийна ефективност – 95% светлина, само 5% топлина

●
Дължина на живот 48 000 часа при пълна мощност

●
Цветното възпроизвеждане от 84 се запазва 48 000 часа (HQL нова само 24)

●
Спадане на мощността за 48 000 часа <12% (HQL 40% след 6 000 часа)

●
Благодарение на това, разходите за поддържане представляват около 25% от тези на традиционните газоразрядни лампи с високо налягане
Следният пример от практиката показва как интел.лампи водят до икономия. 
ПРИМЕР 1 – ВИСОК СКЛАД
През  2004 год. 100 бр. RCH455-системи, от по
220  W, бяха инсталирани  в голям склад вместо 
100 натриеви лампи (всяка 400  W). Получи се

 не само по-голяма яркост  (от  500  на
600 Lux), но и допълнително към 
икономията от 50% се получи допълнителна
 икономия от29% чрез регулиране на 
 яркостта/изравняването с дневната светлина


На графиката е показан разходът на ток в изпитателна лаборатория, в която 11
 лампи с високо налягане са заменени 
с 11 бр. RCH455- системи..

QMI-BULGARIA-LTD EXECUTIVE  DIRECTOR RAYKA     ROTHER

1172   SOFIA , Dianabad  33b   Tel:02/868 73 98: тел/факс: 02/868 73 33
GSM 0888 736 684    www.qmisx6000.com   www.chambers-gmbh.de
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АМОРТИЗАЦИЯ�
�
год. разход преди (kWh)�
292.500�
�
разход с AS455 (kWh)�
61.425�
�
мин. разход�
79%�
�
год.енергиен разход-икономия при € 0,09/kWh�
€ 20.796�
�
амортизация�
25 месеца�
�






                                                 КОГА   ЩЕ   НИ   ПОТЪРСИТЕ?


               ТОВА, КОЕТО ДНЕС НЕ СТЕ СПЕСТИЛИ,   ЗАВИНАГИ  E ИЗГУБЕНО.
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